

MONTOVANÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE





Využití

* zemědělství – zavlažování, skladování hnoje, kejdy
* zahradnictví – zavlažování, čištění vody
* akvakultura – zásobníky pro chov ryb se systémem recirkulace vody
* průmysl – úprava odpadní vody za užití krytých nádrží
* nádrže na pitnou vodu

Nádrže

* modulární pozinkované ocelové nádrže z vlnitého plechu o tloušťce

1–1,2 mm

* objem 2m3 až 2000m3
* rozměr nádrží 1,83m x 0,76m až 34m x 4,57m (průměr x výška)
* plovoucí či plechová víka na nádrže
* izolační folie do nádrží (PVC, EPDM, EX)

Výhody

* jednoduchá montáž s pomocí ručního nářadí
* doprava uzpůsobena paletové manipulaci
* všestranné využití, různá provedení
* odolnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] |
| 1,34 | 1,59 | 2 | 4,03 | 0,81 | 10 | 7,39 | 0,81 | 35 |
| 1,34 | 2,36 | 3 | 4,08 | 1,60 | 33,97 | 8,06 | 1,59 | 81 |
| 1,34 | 3,12 | 4 | 4,19 | 2,37 | 35,19 | 8,06 | 2,36 | 120 |
| 1,34 | 3,88 | 5 | 4,30 | 3,164 | 36,41 | 8,06 | 3,12 | 159 |
| 1,34 | 4,64 | 7 | 4,41 | 3,240 | 37,63 | 8,06 | 3,88 | 198 |
| 1,34 | 5,37 | 8 | 4,70 | 2,36 | 41 | 8,06 | 4,64 | 237 |
| 1,34 | 0,81 | 1 | 4,70 | 3,12 | 54 | 8,06 | 5,37 | 274 |
| 2,01 | 1,59 | 5 | 4,70 | 3,88 | 67 | 8,06 | 6,13 | 312 |
| 2,01 | 2,36 | 7 | 4,70 | 4,64 | 81 | 8,06 | 0,81 | 41 |
| 2,01 | 3,12 | 10 | 4,70 | 5,37 | 93 | 8,73 | 1,59 | 95 |
| 2,01 | 3,88 | 12 | 4,70 | 1,59 | 28 | 8,73 | 2,36 | 141 |
| 2,01 | 4,64 | 15 | 4,70 | 0,81 | 14 | 8,73 | 3,12 | 187 |
| 2,01 | 5,37 | 17 | 5,37 | 1,59 | 36 | 8,73 | 3,88 | 232 |
| 2,01 | 0,81 | 3 | 5,37 | 2,36 | 53 | 8,73 | 4,64 | 278 |
| 2,69 | 1,59 | 9 | 5,37 | 3,12 | 71 | 8,73 | 5,37 | 321 |
| 2,69 | 2,36 | 13 | 5,37 | 3,88 | 88 | 8,73 | 0,81 | 48 |
| 2,69 | 3,12 | 18 | 5,37 | 4,64 | 105 | 9,40 | 1,59 | 110 |
| 2,69 | 3,88 | 22 | 5,37 | 5,37 | 122 | 9,40 | 2,36 | 164 |
| 2,69 | 4,64 | 26 | 5,37 | 6,13 | 138 | 9,40 | 3,12 | 217 |
| 2,69 | 5,37 | 31 | 5,37 | 0,81 | 18 | 9,40 | 3,88 | 269 |
| 2,69 | 0,81 | 5 | 6,04 | 1,59 | 46 | 9,40 | 4,64 | 322 |
| 3,36 | 1,59 | 14 | 6,04 | 2,36 | 68 | 9,40 | 5,37 | 373 |
| 3,36 | 2,36 | 21 | 6,04 | 3,12 | 89 | 9,40 | 0,81 | 56 |
| 3,36 | 3,12 | 28 | 6,04 | 3,88 | 111 | 10,07 | 1,59 | 127 |
| 3,36 | 3,88 | 34 | 6,04 | 4,64 | 133 | 10,07 | 2,36 | 188 |
| 3,36 | 4,64 | 41 | 6,04 | 5,37 | 154 | 10,07 | 3,12 | 248 |
| 3,36 | 5,37 | 48 | 6,04 | 0,81 | 23 | 10,07 | 3,88 | 309 |
| 3,36 | 0,81 | 7 | 6,72 | 1,59 | 56 | 10,07 | 4,64 | 370 |
| 3,42 | 1,60 | 26,63 | 6,72 | 2,36 | 84 | 10,07 | 5,37 | 428 |
| 3,53 | 2,37 | 27,86 | 6,72 | 3,12 | 111 | 10,07 | 0,81 | 65 |
| 3,64 | 3,16 | 29,08 | 6,72 | 3,88 | 138 | 10,75 | 1,59 | 144 |
| 3,75 | 3,24 | 30,30 | 6,72 | 4,64 | 165 | 10,75 | 2,36 | 214 |
| 3,86 | 4,65 | 31,52 | 6,72 | 5,37 | 190 | 10,75 | 3,12 | 283 |
| 3,97 | 5,38 | 32,74 | 6,72 | 0,81 | 29 | 10,75 | 3,88 | 352 |
| 4,03 | 1,59 | 20 | 7,39 | 1,59 | 68 | 10,75 | 4,64 | 421 |
| 4,03 | 2,36 | 30 | 7,39 | 2,36 | 101 | 10,75 | 5,37 | 487 |
| 4,03 | 3,12 | 40 | 7,39 | 3,12 | 134 | 10,75 | 0,81 | 74 |
| 4,03 | 3,88 | 49 | 7,39 | 3,88 | 166 | 11,42 | 1,59 | 163 |
| 4,03 | 4,64 | 59 | 7,39 | 4,64 | 199 | 11,42 | 2,36 | 242 |
| 4,03 | 5,37 | 68 | 7,39 | 5,37 | 230 | 11,42 | 3,12 | 320 |

Nádrže dodáváme v těchto rozměrech

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] |
| 11,42 | 3,88 | 397 | 15,45 | 1,59 | 298 | 18,81 | 0,81 | 225 |
| 11,42 | 4,64 | 475 | 15,45 | 2,36 | 442 | 18,81 | 5,37 | 1492 |
| 11,42 | 5,37 | 550 | 15,45 | 3,12 | 585 | 19,48 | 1,59 | 474 |
| 11,42 | 0,81 | 83 | 15,45 | 3,88 | 727 | 19,48 | 2,36 | 703 |
| 12,09 | 1,59 | 183 | 15,45 | 4,64 | 870 | 19,48 | 3,12 | 930 |
| 12,09 | 2,36 | 271 | 15,45 | 5,37 | 1007 | 19,48 | 3,88 | 1156 |
| 12,09 | 3,12 | 358 | 15,45 | 0,81 | 152 | 19,48 | 0,81 | 241 |
| 12,09 | 3,88 | 445 | 16,12 | 1,59 | 325 | 19,48 | 4,64 | 1383 |
| 12,09 | 4,64 | 533 | 16,12 | 2,36 | 482 | 19,48 | 5,37 | 1600 |
| 12,09 | 5,37 | 616 | 16,12 | 3,12 | 637 | 20,15 | 1,59 | 507 |
| 12,09 | 0,81 | 93 | 16,12 | 3,88 | 792 | 20,15 | 2,36 | 753 |
| 12,09 | 6,13 | 704 | 16,12 | 4,64 | 947 | 20,15 | 3,12 | 995 |
| 12,76 | 1,59 | 203 | 16,12 | 5,37 | 1096 | 20,15 | 3,88 | 1237 |
| 12,76 | 2,36 | 302 | 16,12 | 0,81 | 165 | 20,15 | 0,81 | 258 |
| 12,76 | 3,12 | 399 | 16,79 | 1,59 | 352 | 20,15 | 4,64 | 1480 |
| 12,76 | 3,88 | 496 | 16,79 | 2,36 | 523 | 20,82 | 1,59 | 541 |
| 12,76 | 4,64 | 593 | 16,79 | 3,12 | 691 | 20,82 | 2,36 | 803 |
| 12,76 | 5,37 | 687 | 16,79 | 3,88 | 859 | 20,82 | 3,12 | 1062 |
| 12,76 | 0,81 | 104 | 16,79 | 4,64 | 1027 | 20,82 | 0,81 | 276 |
| 13,43 | 1,59 | 225 | 16,79 | 5,37 | 1189 | 20,82 | 3,88 | 1321 |
| 13,43 | 2,36 | 334 | 16,79 | 0,81 | 179 | 20,82 | 4,64 | 1580 |
| 13,43 | 3,12 | 442 | 17,46 | 1,59 | 381 | 21,49 | 1,59 | 577 |
| 13,43 | 3,88 | 550 | 17,46 | 2,36 | 565 | 21,49 | 2,36 | 856 |
| 13,43 | 4,64 | 657 | 17,46 | 3,12 | 747 | 21,49 | 3,12 | 1132 |
| 13,43 | 5,37 | 761 | 17,46 | 3,88 | 929 | 21,49 | 0,81 | 294 |
| 13,43 | 0,81 | 115 | 17,46 | 4,64 | 1111 | 21,49 | 3,88 | 1407 |
| 14,10 | 1,59 | 248 | 17,46 | 5,37 | 1286 | 21,49 | 4,64 | 1683 |
| 14,10 | 2,36 | 369 | 17,46 | 0,81 | 194 | 22,16 | 1,59 | 613 |
| 14,10 | 3,12 | 487 | 18,13 | 1,59 | 410 | 22,16 | 2,36 | 910 |
| 14,10 | 3,88 | 606 | 18,13 | 2,36 | 609 | 22,16 | 3,12 | 1203 |
| 14,10 | 4,64 | 725 | 18,13 | 3,12 | 805 | 22,16 | 0,81 | 312 |
| 14,10 | 5,37 | 838 | 18,13 | 3,88 | 1002 | 22,16 | 3,88 | 1496 |
| 14,10 | 0,81 | 126 | 18,13 | 4,64 | 1198 | 22,16 | 4,64 | 1790 |
| 14,78 | 1,59 | 273 | 18,13 | 5,37 | 1386 | 22,84 | 1,59 | 651 |
| 14,78 | 2,36 | 405 | 18,13 | 0,81 | 209 | 22,84 | 2,36 | 967 |
| 14,78 | 3,12 | 535 | 18,81 | 1,59 | 442 | 22,84 | 3,12 | 1278 |
| 14,78 | 3,88 | 666 | 18,81 | 2,36 | 656 | 22,84 | 0,81 | 332 |
| 14,78 | 4,64 | 796 | 18,81 | 3,12 | 867 | 22,84 | 3,88 | 1590 |
| 14,78 | 5,37 | 921 | 18,81 | 3,88 | 1078 | 22,84 | 4,64 | 1901 |
| 14,78 | 0,81 | 139 | 18,81 | 4,64 | 1289 | 23,51 | 1,59 | 690 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] | Průměr [m] | Výška [m] | Objem [m3] |
| 23,51 | 2,36 | 1024 | 28,88 | 2,36 | 1546 |  |  |  |
| 23,51 | 3,12 | 1354 | 28,88 | 0,81 | 531 |  |  |  |
| 23,51 | 0,81 | 352 | 28,88 | 3,88 | 2542 |  |  |  |
| 23,51 | 3,88 | 1684 | 29,55 | 1,59 | 1090 |  |  |  |
| 23,51 | 4,64 | 2014 | 29,55 | 2,36 | 1619 |  |  |  |
| 24,18 | 1,59 | 730 | 29,55 | 3,12 | 2139 |  |  |  |
| 24,18 | 2,36 | 1084 | 29,55 | 0,81 | 556 |  |  |  |
| 24,18 | 3,12 | 1433 | 29,55 | 3,88 | 2661 |  |  |  |
| 24,18 | 0,81 | 372 | 30,22 | 1,59 | 1140 |  |  |  |
| 24,18 | 3,88 | 1782 | 30,22 | 2,36 | 1693 |  |  |  |
| 24,18 | 4,64 | 2131 | 30,22 | 1,59 | 1140 |  |  |  |
| 24,85 | 1,59 | 771 | 30,22 | 2,36 | 1693 |  |  |  |
| 24,85 | 2,36 | 1145 | 30,22 | 0,81 | 581 |  |  |  |
| 24,85 | 3,12 | 1513 | 30,22 | 3,88 | 2783 |  |  |  |
| 24,85 | 0,81 | 393 | 30,90 | 1,59 | 1192 |  |  |  |
| 24,85 | 3,88 | 1882 | 30,90 | 2,36 | 1770 |  |  |  |
| 25,52 | 1,59 | 813 | 30,90 | 0,81 | 607 |  |  |  |
| 25,52 | 2,36 | 1207 | 30,90 | 3,88 | 2910 |  |  |  |
| 25,52 | 1,59 | 813 | 31,57 | 0,81 | 634 |  |  |  |
| 25,52 | 2,36 | 1207 | 31,57 | 1,59 | 1245 |  |  |  |
| 25,52 | 0,81 | 414 | 31,57 | 2,36 | 1847 |  |  |  |
| 25,52 | 3,88 | 1985 |  |  |  |  |  |  |
| 26,19 | 1,59 | 857 |  |  |  |  |  |  |
| 26,19 | 2,36 | 1271 |  |  |  |  |  |  |
| 26,19 | 0,81 | 436 |  |  |  |  |  |  |
| 26,19 | 3,88 | 2090 |  |  |  |  |  |  |
| 26,87 | 1,59 | 902 |  |  |  |  |  |  |
| 26,87 | 2,36 | 1338 |  |  |  |  |  |  |
| 26,87 | 0,81 | 459 |  |  |  |  |  |  |
| 26,87 | 3,88 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 27,54 | 1,59 | 947 |  |  |  |  |  |  |
| 27,54 | 2,36 | 1406 |  |  |  |  |  |  |
| 27,54 | 0,81 | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 27,54 | 3,88 | 2311 |  |  |  |  |  |  |
| 28,21 | 1,59 | 994 |  |  |  |  |  |  |
| 28,21 | 2,36 | 1475 |  |  |  |  |  |  |
| 28,21 | 3,12 | 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 28,21 | 0,81 | 506 |  |  |  |  |  |  |
| 28,21 | 3,88 | 2425 |  |  |  |  |  |  |
| 28,88 | 1,59 | 1042 |  |  |  |  |  |  |